**Инструкция капитанам и судовладельцам.**

**Действия при получении уведомлений об отсутствии позиций.**

1. При получении уведомления об отсутствии данных позиционирования, необходимо связаться с РЦМ осуществляющим наблюдение за местоположением судна, у дежурного РЦМ получить инструкцию о порядке дальнейших действий.

* Если имел место пропуск данных позиционирования и в дальнейшем их поступление возобновилось в автоматическом режиме – никаких действий предпринимать не требуется.
* Если поступление данных позиционирования в автоматическом режиме не восстановилось, необходимо зафиксировать время поступления последней позиции и произвести перезапуск ТСК путем отключения и последующего включения электропитания.

1. Не ранее чем через час после перезапуска ТСК связаться с РЦМ и уточнить восстановилось ли поступление позиций. Если позиции поступают, то никаких действий больше не требуется. Если восстановления поступления позиций не произошло, то перейти к пункту 3.
2. При наличии на судне дублирующего ТСК, на которое оформлено Свидетельство соответствия, выключить основное ТСК и включить дублирующее, о чём поставить в известность РЦМ.

Если на судне отсутствует дублирующее ТСК, то начать сообщать в РЦМ географические координаты судна каждые два часа с момента прекращения автоматического поступления позиций.

1. При невозможности восстановления в автоматическом режиме поступления позиций в течение 48 часов прекратить  промысел, о чем уведомить территориальное Управление Росрыболовства и РЦМ и проследовать в порт для ремонта или замены ТСК.
2. В зависимости от района ведения промысла руководствоваться требованиями документов спутникового позиционирования применяемыми в конвенционных районах соответствующих региональных международных организаций по управлению рыболовством и международными договорами Российской Федерации в области рыболовства.